PLA1.pla

.i 4

.o 1

.ilb a b c d

.ob f

.p 5

000- 1

0010 -

010- 1

101- 1

111- 1

.e

Output1.pla

.i 4

.o 1

.ilb a b c d

.ob f

.p 2

0-0- 1

1-1- 1

.e

PLA2.pla

.i 5

.o 1

.ilb a b c d e

.ob f

.p 9

0000- 1

00010 1

00011 -

00010 1

0110- 1

1010- 1

10110 1

10111 -

1100- 1

.e

Output2.pla

.i 5

.o 1

.ilb a b c d e

.ob f

.p 4

000-- 1

0110- 1

101-- 1

1100- 1

.e

PLA3.pla

.i 6

.o 1

.ilb a b c d e f

.ob f

.p 6

1111-1 1

111110 -

111100 1

111011 1

111010 1

111001 1

.e

Output3.pla

.i 6

.o 1

.ilb a b c d e f

.ob f

.p 3

111--1 1

111-1- 1

1111-- 1

.e